附件

督查发现的问题及整改要求清单

| 序号 | 督查发现的问题 | 发现问题的具体位置 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目港湾路路基边坡排水临时顺接落实不到位，缺少顺接排水沟，存在水土流失隐患。 | 港湾路路基边坡 | 建设单位应严格按照水土保持方案及后续设计要求，落实路基防护区边坡排水和顺接措施，消除水土流失隐患。 |
|
|
|
| 2 | 项目廊坊特大桥桥下临时堆土水土保持措施落实不到位，未严格按照水土保持方案要求落实草袋拦挡、截排水、土地平整、植被恢复等水土保持措施，产生了明显水土流失。 | 廊坊特大桥部分区域桥下堆土 | 建设单位应严格按照水土保持方案及后续设计要求，落实桥梁工程区桥下临时堆土的草袋拦挡、截排水、土地平整、植被恢复等水土保持措施，对产生侵蚀沟的区域及时进行土地平整和植被恢复。 |
| 3 | 项目未严格按照水土保持方案设计落实2#营区及廊坊特大桥部分施工便道两侧临时排水沟。 | 2#营区及廊坊特大桥部分施工便道 | 项目单位应严格按照水土保持方案及后续设计要求，全面落实施工便道区两侧排水沟措施，并加强管护，保障排水措施运行通畅。 |
| 4 | 项目廊坊制梁场表土堆存区措施落实不到位，未严格按照水土保持方案设计落实沉沙池和草袋装土拦挡等防护措施。 | 廊坊制梁场表土堆存区 | 项目单位应严格按照水土保持方案及后续设计要求，落实廊坊制梁场表土堆存区的沉沙池和草袋装土拦挡等防护措施。 |