国家矿山安全监察局河北局

10 月煤矿安全随机抽查公示信息

2023年10月25日

单位名称	抽查

时间	抽查矿井名称	发现的事故隐患	其中重大事故隐患	行政处罚情况	带队人及参加人员情况
条数	主要内容	条数	内容	罚款

（万元）	责令停产整顿	责令停头个数	责令停面个数	责令停设备台数
国家矿山安监局河北局	2023.09.29	冀中能源峰峰集团有限公司大社矿	0
0
0	0	0	0	0	带队人许杰，刘梅章、王涛参加
国家矿山安监局河北局	2023.09.30	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	0
0
0	0	0	0	0	带队人许杰，刘梅章、王涛参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.01	河北冀中邯峰矿业有限公司武安云驾岭矿	0
0
0	0	0	0	0	带队人洪颜忠，李想、郑则宁参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.02	河北冀中邯峰矿业有限公司武安郭二庄矿	0
0
0	0	0	0	0	带队人洪颜忠，李想、郑则宁参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.03	冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司	0
0
0	0	0	0	0	带队人李志波，安俊友、王楠参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.04	河北冀中邯峰矿业有限公司万年矿	0
0
0	0	0	0	0	带队人李志波，安俊友、王楠参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.05	邯郸市孙庄采矿有限公司	0
0
0	0	0	0	0	带队人张久里，张昊鑫、陈凤胜参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.06	冀中能源峰峰集团有限公司羊东矿	0
0
0	0	0	0	0	带队人张久里，张昊鑫、陈凤胜参加
国家矿山安监局河北局	2023.10.16	河北冀中邯峰矿业有限公司武安郭二庄矿	0
0
0	0	0	0	0	带队人李志波，郑则宁参加
国家矿山安全监察局河北局	2023年9月25日至28日	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	26	1. 3523上山滚筒驱动带式输送机烟雾保护未关联洒水装置，烟雾保护报警后不能启动洒水装置。

2. 2500副石门滚筒驱动带式输送机机尾行人侧跑偏保护装置的动作杆距托辊端部边缘52mm，当运行的输送带超出托辊端部边缘20mm时，不能中止带式输送机的运行。

3. 3X21N运道滚筒驱动带式输送机超温自动洒水装置对向皮带，未对向滚筒；3521S采煤工作面运道滚筒驱动带式输送机超温自动洒水装置对向滚筒边缘。

4. 3573皮带上山中部正在使用的1台高压变压器（6kV）未设置明显的安全警示标志。

5. 3521S采煤工作面有15组综采支架安装的压力表损坏。

6. 3X21N运道掘进工作面供水管路迎头的压力表损坏。

7. 3521S采煤工作面运道、3523上山滚筒驱动带式输送机综合保护装置语音报警功能故障，保护动作时不能语音报警。

8. 矿井在用的编号29号的光学甲烷检测仪气路漏气。

9. 3573皮带上山中部安设的1台应急广播系统音箱故障，电话无法正常使用。

10. 2023年9月25日六点班，地质测量科三名工程技术人员下井未携带便携式甲烷报警仪。

11. 3521S采煤工作面风道超前支护段有2根在用单体液压支柱漏液，不符合作业规程规定。

12. 3X51S采煤工作面第二组液压支架压力6MPa，不符合作业规程规定。

13. 3573皮带上山安设的滚筒驱动带式输送机有2个托辊损坏不转。

14. 3573皮带上山与3571运道交叉点处滚筒驱动带式输送机底带摩擦积煤。

15. 2500副石门带式输送机机尾外露转动的压带辊未加装护罩或者遮栏等防护设施。

16. 2323NX掘进工作面运输边眼带式输送机机头与巷帮支护的距离为0.4m。

17. 3X21运道联络巷、3521S采煤工作面风道储存反应型高分子材料。

18. 3X21N运道掘进工作面作业规程中断层参数标注错误。

19. 一水平原1021运输巷局部巷道失修，不能保证正常行人。

20. 3100副石门不回电的轨道与架线电机车回电轨道之间的第一绝缘点有积水，起不到绝缘作用。

21. 《3573皮带上山治理施工安全技术措施》涉及爆破作业有关事项，无爆破作业说明书内容。

22. 3573N采煤工作面风道与3575回风上山交叉口处风桥出风位置堆积大量杂物。

23. 3573N采煤工作面风道30m处润滑油存放在塑料桶中，未存放在盖严的铁桶内。

24. 2-1皮带中部车场与2-1皮带辅助巷巷道交叉口处未设置避灾路线标识。

25. 井口至南一皮带巷掘进工作面配电系统图与实际不符，现场使用两台5.5kW潜水泵进行排水，配电系统图中填绘为1台15kW排水泵。

26. 3571返山滚筒驱动带式输送机机尾、2500副石门滚筒驱动带式输送机机尾和3X51S采煤工作面滚筒驱动带式输送机机尾未设警示牌。
14.2
1
国家矿山安全监察局河北局王秋明带队，参加人员：王云祥、甘宗一、龚卫彬、申宝国、高伟。
国家矿山安全监察局河北局	2023年10月14日	开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司	5	1.现场检查时，新副井入井口设置的人员位置监测系统识别卡唯一性检测装置识别范围存在盲区、人脸识别摄像头设置不当，导致人员携带多张识别卡时可以正常入井。

2.6273头部滚筒驱动带式输送机打滑保护装置固定不牢。

3.6273头部滚筒驱动带式输送机机尾处行人侧跑偏保护装置摆杆动作后不能自动复位。6273二部滚筒驱动带式输送机机头处行人侧跑偏保护装置摆杆动作后不能自动复位。

4.6273头部滚筒驱动带式输送机机头处未设置防护栏。

5.-950二采上部皮带石门变坡点处JD-1型绞车卷筒缠绕2层以上钢丝绳，卷筒边缘与最外层钢丝绳的高度持平。
3.4
国家矿山安全监察局河北局局长沈少波带队，参加人员：国家矿山安全监察局河北局副局长孙迎辉，河北局吕福强、徐志兵、徐海波、杨成立、刘连柏。
国家矿山安全监察局河北局	2023年10月18日至19日	开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司	18	1. Y392采煤工作面第64组液压支架压力表读数为11MPa，不符合作业规程规定。 2. 2023年9月份未对南台主要通风机进行检查。 3. 十号压风机房1#储气罐2023年10月份检修后，未做水压试验。 4. Y392采煤工作面运道滚筒驱动带式输送机中部有一处托辊不转。 5. 0293采煤工作面绞车窝处安装的JSDB-19绞车减速器与电机之间外露的转动部分未加装护罩或者遮栏等防护设施。 6. Y392采煤工作面风道一台回柱绞车外露的转动部分加装的护罩松动，未起到防护作用。 7. 0293采煤工作面上隅角处安装的JSDB-19绞车制动轮的闸皮松动，不能与制动轮接触。 8. Y392采煤工作面风道应力在线监测系统第118号应力计不能正常显示数值。 9. Y392采煤工作面风道第一组单元支架压力表损坏，无法查看压力表读数。

10. 0293采煤工作面第13组液压支架压力表损坏，读数为零。

11. 地面抽放泵站抽采排放管路一块压力表损坏，指针不能归零。

12. 0293采煤工作面切眼中部有一瓦斯抽采管路的支管脱落。

13. 地面抽放泵站防雷电装置，未用栅栏或者围墙保护。

14. 人员位置监测系统巷道布置模拟图中未及时更新0293、Y391巷道。

15. 地面瓦斯抽采泵房使用防静电门帘代替静电释放装置。

16. 9173巷道局部上顶喷浆浆体损坏，未及时找掉。

17. 2023年10月份水情水害预测预报中，未对南五水仓掘进工作面留设钻探超前距，允许掘进至“未施工超前探位置”；9月份水情水害预测预报中预报日期出现“9月31日”。

18. 2023年月度水情水害预测预报未报送生产部门；10月份水情水害预测预报于2023年10月1日审批，10月5-8日才发至相关单位和人员。
5.4
国家矿山安全监察局河北局王秋明带队，参加人员：高伟、甘宗一、王云祥、李国栋、龚卫彬、申宝国
国家矿山安全监察局河北局	2023年10月17日至19日	开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司	17	1. 2078W采煤工作面第108、111组液压支架压力表显示分别为0MPa和18MPa，不符合作业规程的规定。

2. 2884W采煤工作面风道超前支护范围压力显现，距工作面煤壁约3m范围采用单排单体液压支柱加强支护，不符合作业规程的规定。

3. 2271W运料边眼掘进工作面迎头劈帮，空顶约1.3m，未使用防护网。不符合作业规程的规定。

4. 2271W运料边眼掘进工作面有3根锚索露出锁具长度达500mm，不符合作业规程的规定。

5. 未对便携式甲烷检测报警仪进行经常性维护保养。2023年10月18日，在2078W采煤工作面回风隅角使用便携式光学甲烷检测仪测定甲烷浓度为0.2%，检查人员携带的便携式甲烷检测报警仪（编号495）显示数值为0.44%，井上无甲烷气体环境中该便携式检测报警仪显示数值为0.25%。

6. 未对一氧化碳传感器进行经常性维护保养。现场检查时2884W瓦斯抽采泵站管路一氧化碳传感器显示数值为7ppm，实际测定管路内一氧化碳浓度为0。

7. 地面瓦斯抽采泵站配电室内有在用的高压变压器，配电室入口处未设置明显的安全警示标志。

8. 十采瓦斯抽采泵站内下风侧安设的甲烷传感器距顶板约450mm。

9. 2027W采煤工作面T1甲烷传感器距顶板约500mm。

10. 2098E运道掘进工作面巷道中测风地点附近未悬挂测风牌板。

11. 十采四中轨斜同时使用24Kg/m和30Kg/m的钢轨，十采四中轨斜与十采12槽横川之间的道岔使用24Kg/m的钢轨，道岔的钢轨型号低于线路的钢轨型号。

12. 2098E风道川带式输送机机尾处未安设防护栏。

13. 《2098E运道掘进作业规程》内容不完善。人员位置监测布置图中未标注运道里口安设的读卡分站，安全监测布置图中未标注运煤边眼（9槽西边眼）安设的烟雾传感器，作业规程中描述的通风路线与实际不一致。

14. -780至-850轨道山采用串车提升作业，井巷内安设的3处跑车防护装置均被煤矸淤塞导致无法动作。

15. 八采区回风下车场风门受矿压影响，里侧反向风门不能关闭。

16. 矿井东风井主要通风机反风道闸板处漏风。

17. 矿井通风系统图中未标注十采9槽西边眼、十采四中9槽联络川等在用巷道的名称，用于回风的九采一中运斜石门中风流标注为新风。
8.4
国家矿山安全监察局河北局吕福强带队，参加人员：马小冬、徐海波、李胜民、刘连柏、张鹏飞、杨成立。
合计
13矿次	66
31.4
1